tina_d1-mangopi_mq_rgb800x480_gt9xx_uart0_20211219_rtl8189ftv_wifi_ok.img
只在芒果派麻雀测试，用PhoenixCard V4.2.7 烧录, 串口 PE2/PE3


烧TF卡教程：
https://bbs.aw-ol.com/topic/324/share/7



支持板载 RTL8189FTV，没有优化，开机时间特慢。

WIFI连接命令：/bin/wifi_connect_ap_test whycan 13800138000

第二次开机会记住WIFI热点与密码，但是还是需要手动执行 udhcpc -i wlan0

改天继续优化

whycan晕哥
2021-12-16
